

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Att: | MB-wm_claim2_la_ML_n_1C | MB-wm_claim2_la_ML_n_1CMercedes-Benz Upplands Motor Stockholm AB  Kontaktperson:  Stefan Larsson |
| 2021-01-29 |  |

**Nya Actros – framtiden inom fjärrtrafik.**

Bäste kund,

Vi är glada över ditt visade intresse för en ny Actros 2532 L 6x2. Idag får du din personliga offert enligt överenskomet.

Med nya Actros har vi definierat framtiden inom fjärrtrafiken på ett nytt sätt och tagit fram en produkt som bättre än någonsin tillmötesgår de ständigt växande kraven inom fjärrtrafik och tung distributionstrafik.

* Med högre effektivitet,
* unik komfort
* och föredömlig tillförlitlighet.

Unik och framtidsinriktad uppkoppling som den innovativa MirrorCam och harmoniskt samspel mellan intelligenta hjälpsystem som nya Active Drive Assist ökar säkerheten och är egenskaper som utmärker din nya Actros. De utgör grunden för att vi ska kunna erbjuda en så effektiv produkt och lämplig konfiguration som möjligt för praktiskt taget alla användningsområden inom fjärrtrafik och tung distributionstrafik.

I den här offerten hittar du alla detaljer om lastbilen som är enligt överenskomet. Upptäck också vårt omfattande utbud av tjänster som erbjuder flexibla och behovsanpassade reparationer och servicearbeten med Mercedes-Benz Original reservdelar, individuella telematiklösningar från Fleetboard och förmånliga villkor för våra moduluppbyggda serviceavtal.

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor om nya Actros, tjänsterna från Mercedes-Benz eller just den här offerten.

**Mercedes-Benz – Trucks you can trust**

Med vänlig hälsning!

Stefan Larsson

Offert

Till

på en Actros V S/M-hytt 2532 L 6x2

|  |
| --- |
|  |

Denna bild kan avvika från er individuella fordonskonfiguration och är därför inte bindande.

Motoreffekt: 235 kW /319 hk

Modell: Mercedes-Benz Actros 5 S/M FHS

Fordonstyp: 2532L

Hjulbas: 4600

Byggmönster: 96302012

Utrustningslista

Lack

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Förarhytt: | MB 9147 | arktisk vit |  |
| Grill lackering: | MB 9147 | arktisk vit |  |
| Plastdetaljer på hytten lackering: | MB 9147 | arktisk vit |  |

Utrustning

Duplicera kodgrupp nivå 1

DUP0 Standard styrkod

Chassivariant

V1O Actros S/M-hytt

V1W Standard

V2F Actros S/M-hytt modellgeneration 5

C2P Axelavstånd 4600 mm

Axellastfördelning

W4L Viktvariant 28,0 t (9,0/11,5/7,5)

Motor

M2E Motor OM936, R6, 7.7 l, 235 kW (320 hk), 1300 Nm

Z5C OM 936

M5C Motor version Euro VI, D

M8A Luftintag framifrån

M8Y Bränsleförfilter, mont.på chassi, extra

M8Z Bränsleförvärmning

M7I Insektsgaller framför kylare

M5U Avgasbroms, standardsystem

M6L Luftkompressor, tvåcylindrig

M9A Förberedd för värmare till motorkylvätska

Koppling & växellåda

G5A Enkellamellkoppling

G2B Växellåda G 211-12/14.93-1.0

N6Z Växellådsoljekylare

G0R Transmissionsinfästning, optimerad för borttagning

G5G Mercedes PowerShift 3

G0K Körprogram economy/power

N1J Kraftuttag MB123-10c, MPA, låg/mediumvarv

Z5M Kraftuttag, enkelt

Z5S Kraftuttag för pump, lågt monterat

Axlar & upphängning

A1Z Framaxel, offset version

A1E Framaxel 9.0 t

A2E Bakaxel, kronhjul 440, hypoid, 13.0 t

Differentialspärr, bakaxel

A4Y Löpaxel, 7.5 t, styrd, avlastbar, lyftbar

A5K Bakaxelutväxling, i = 3.308

Q1P Framfjädrar, 9.0 t, 3-blad

Q3Z Tömning av luftbälgar, med bälgtryckskontroll

C6Q Krängningshämmare, framaxel

C6U Krängningshämmare, extra, bak/löpaxel

J3Z Axellastmätare

Fälg & däck

R1T Stålfälgar 11.75 x 22.5, framaxel

R1Q Stålfälgar 9.00 x 22.5

R1Z Stålfälgar 11.75x22,5, löpaxel

R0Z Hjulmutterskydd

1.A. W68KKA 80 2x 385/55 R 22,5 Distribution styrdäck Michelin X MULTI F

2.A. F38LLA 80 4x 315/70 R 22,5 Distribution drivdäck Michelin X MULTI D

3.A. W68KKA 80 2x 385/55 R 22,5 Distribution styrdäck Michelin X MULTI F

Ram & fästanordningar

Hålmönster på ram genomgående

C5G Monteringsdelar för kran bakom hytt

C5M Förberedd för påbyggnad utan hjälpram

C5P Skruvade tvärbalkar i ram

C9S Bortfall fäste för påbyggnad på ram

JCRC Ramtjocklek 8 mm

C4F Ramöverhäng 2250 mm

C6C Styrning, enkrets

CLW Oljekylare för styrning

C6J Styrservopump, ej styrd

C7K Batterihållare, batterier staplade

C7Q Fritt utrymme för stödben till kran

K0U Huvudtank, höger

K3V AdBluetank, 60 l

K4C Tank 290 l, hö, 650 x 565 x 950 mm, alu

K5S Skyddskåpa för AdBlue mätsystem

Z4O Tanktvärsnitt, smalt

Z4Q Tanktvärsnitt, lågt

K7I Avgassystem, på ram, höger, slutrör inåt

C8F Stänkskärmar för chassitransit

C8I Stänkskärmar (EC), fram

C7F Främre underkörningsskydd (ECE), aluminium

F7B Stötfångare, med stålhörn

F7C Stötfångare, mittsektion med bogserögla

C9Y Bortfall bakre underkörningsskydd (ECE)

Q9C Förstärkt sluttvärbalk, horisontell belastning

Sluttvärbalk, neutral position

Bromssystem

B2A Skivbromsar på fram- och bakaxel

B1B Elektroniskt bromsystem med ABS och ASR

B1F Uppvärmning för tryckluftsfördelarsystem (EAPU)

B1H Elektronisk tryckluftsstyrning för p-broms, medium

B4A Kondenssensor för tryckluftssystem

Tryckluftsanslutning fram

B4M Tryckluftsbehållare, stål

B4Z Extra tryckluftsbehållare

Adaptivt bromsljus, blinkande

B5A Släpvagnsbroms, 2-krets, bromsanslutningar vänster

B5L Släpvagnsbromsuttag, bak, Duo-Matic+Standard

Parkeringsbroms, akustisk varning

B2X Parkeringsbroms, elektronisk

Hytt utvändigt

F1O M-hytt, 2.30 m, ClassicSpace, motortunnel 320 mm

F1Q M-hytt

F2C Golvvariant, motortunnel 320 mm

F2G Hyttbredd 2.30 m

F2M Hytt, 420 mm monteringshöjd

Hytt förstärkt

F2U ClassicSpace

F4I Hyttbakvägg, med fönster

F3B Hyttlagring, komfort, stålfjädring

F3W Hyttipp, mekanisk/hydraulisk

F3Z Hydraulolja för hyttipp, under -25 grader C

F6C Vindruta, tonad

F8V Ljussensor

F8W Regnsensor

D8A Taklucka

F4X Förvaringsfack utvändig lucka, vänster

F7X Hyttfotsteg, vänster/höger, fasta

Rampspegel

F6I Frontspegel, uppvärmd

F6T MirrorCam

F5L Solskydd, utvändigt, transparent

Vindavvisare, hörnpaneler

F5Y A-stolpe inklädnad

F6Q Tryckluftshorn

F0F Framskärmar N3-utförande

F8B 2 fjärrkontrollnycklar

F8E Centrallås

F8F Centrallås komfort med fjärrkontroll

Hytt invändigt

D1C Förarsäte luftfjädrat, komfort

D1N Passagerarsäte, uppfällbart

D2N Förarsäte, spärr för ryggstöd

D2W Armstöd båda sidor, passagerarsäte

D3Q Sätesklädsel, velour, förarsäte

D3T Sätesklädsel, velour, passagerarsäte

Multifunktionsratt

D5Y Golvmatta gummi, båda sidor

D4Y Sidosolskydd, förarsida

Elfönsterhissar runtom

J9P Bildskärm och förberedelser för 4 kameror

J1O Färdskrivare, digital, 2:a generationen, ADR

J1S Färdskrivare tillverkare VDO

On-Board Diagnos

Färddator

E6Y Backvarnare kombinerad med varningsblinkers

J6B Multimedia cockpit

Elektroniskt servicesystem

J6Y Remote Online

J9RA1O Bortfall radio / CD+navigationssystem

J2K Högtalare, 2-vägssystem

FleetBoard Eco Support

E4B Gränssnitt, fleet management system FMS 2.0

J3U Aktivering av FleetBoard Manager app

J3V Truck Data Center 7

J8Y Förberedelser för Truck Data Center 7

J2O Komforttelefoni, trådlös laddning

E3R Eluttag, 24 V/25 A, vid passagerarfotutrymme

E2J Automatsäkringar

E5H Strömbrytare för innerbelysning

E9G Förberedd för extra strömförbrukare

Instegsbelysning i dörrpanel

Stämningsbelysning

D6M Tillsatsvärmare, vatten, hytt

D6I Restvärmefunktion motor

D7A Extra värmeisolering

D6G Klimatautomatik

Flaskhållare

Dokumentfack A4-storlek

D7G Förvaringsfack med lock, förar-och pass.sidan

D7Q Förvaringsfack, högt, på motortunnel

D7R Förvaringsfack med luckor över vindruta

Y9A Förberedd för kylbox

D0S Tryckluftsanslutning i hytt

El / elektronik

E1C Batterier 2 x 12 V/220 Ah, lågt underhåll

E1N Generator 28 V/100 A

E5A 1 strömbrytare för påbyggarel

E5B 2 strömbrytare för påbyggarel

E5C 3 strömbrytare för påbyggarel

E7F Kabelfjärrstyrning för luftfjädring

E9H Förberedd för montering av bakgavellyft

E3W PSM, 2:a generationen

E4C Extra funktioner för påbyggare

E6A Släpvagnskontakt, 24 V, 15-pinnar

L1B DRL varsellyktor

L3Z Strålkastarrengörare

L9C Förberedd för extra strålkastare på hyttak

L1P Baklyktor, LED design

L9G Förberedd för strålkastare på hyttens bakvägg

Sidomarkeringslyktor

Breddmarkeringsljus, LED

L2H Sidomarkeringslyktor, blinkande

L9A Förberedd för roterande varningsljus

L0A Belysningsinstallation enligt UN-R 48.06

S5A Hastighetsbegränsare, 90 km/h (56 mph), ECE

G0T PPC, GPS-styrd farthållare

S1D Stabilitetskontroll

S1H Körfältsassistent

S1L Trötthetsvarnare

S1W Active Brake Assist 5

S5Z Farthållare

E4Y Boggipress, max 120 s

Byggnation

P9T Förberedelsepaket för bakgavellyft

Övrigt

Z9J Kallt klimat Pack Basic

M0C Underredsskydd för att förhindra uppvirvlat damm

M0U Bullerdämpning, specialpaket

S8A Förstahjälpenset

S8B Brandsläckare 2 kg

S8C Varningstriangel

S8D Varningslampa

S8E Reflekterande säkerhetsväst

Y4R Förlängd luftventil för innerhjul

Y4W Verktygsset, utökat

Y4Y Ringpumpningsslang

Y4Z Tryckluftspistol med slang

K5Y 30 l extra bränsle från fabrik

V0S Fordonskategori N3

V8A Chassinummer FIN

X3Z Drivlinegaranti, 3 år/250.000 km

X2A Modellbeteckning enligt viktvariant

X2E Typskylt, EU

X1I Skyltar/trycksaker, Svenska

X9SV6N Uptime

Z5X Vänsterstyrd

Z5Y Fordon för högertrafik

Lokalutrustning

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JOAB | JOAB Brädgårdsbil |  |
| PDI | Förberedelse påbyggnation |  |
| Backkamera | Backkamera |  |
| Blixtlj.ramp | Blixljusramp låg monterad på tak Mega-Flash FX-1 4st blixt moduler |  |
| Blixtljus | Blixtljus 2st fram 2st på sidorna och 2st bak |  |
| Leverans | Service, Tvätt & Kalibrering färdskrivare |  |

Fordonspris

Belopp i SEK

**Totalpris (från fabrik)**

Samtliga priser gäller exklusive moms och enligt bifogade leveransvillkor för näringsidkare. Förbehåll tas för prisändringar utanför vår kontroll i enlighet med gällande force majeure.

Mått- och viktuppgifterna visar data före eventuella ombyggnationer.

**Leverans:**

Enligt senare överenskommelse.

**Vidareförsäljning av nytt fordon:**

Fordonet måste behållas av köparen i minst 6 sammanhängande månader och under denna tidsperiod användas i näringsverksamhet av köparen.

Om ovannämnda villkor inte uppfylls kan köparen komma att behöva återbetala till Säljaren den summa som utgör mellanskillnaden mellan det pris som Köparen betalat och det marknadspris som gällt om Köparen köpt fordonet från en Återförsäljare utan föregående offert (Listpris).

**Ägandeförbehåll:**

Säljaren förbehåller sig äganderätt till det sålda fordonet tills köpesumman

till fullo erlagts.

**Betalning:**

Kontant vid leverans eller enligt senare överenskommelse.

I samarbete med Mercedes-Benz Finans kan vi erbjuda finansiering genom avbetalning eller leasing. Vi kan även erbjuda hyresavtal med garanterat restvärde där fordonet återlämnas efter kontraktets slut. Möjligheten finns även att teckna service- och reparationsavtal via Mercedes-Benz Sverige AB. Om du är intresserad, begär en personlig offert från säljare. Vi reserverar oss för sedvanlig kreditprövning.

**Garanti:**

1 års fabriksgaranti utan milbegränsning. För drivlinegaranti se punkten "Övrigt" ovan.

För eventuell påbyggnation gäller garantier enligt respektive påbyggares garantivillkor.

Drivlinegarantin omfattar:

Motor: Motorblock, drivmekanism, styrning, insprutningssystem, turboaggregat,

kompressor, insugnings-/avgasgrenrör, motorbroms, kylvätskepump, fläkt, generator, startmotor.

Växellåda: Växellådshus, axlar, hjul, lager, synkronisering, EPS-system, kraftuttag splitväxel/splitgrupp, integrerad reläventil, rangeväxel, range, oljekylare, momentomvandlarkoppling, turbokoppling.

Automatväxellåda: Pumpar, modulator, momentomvandlare, växellådskåpa.

Fördelningsväxellåda: Komplett.

Drivande framaxel: Differentialhus, axelleder, drivaxel, drivning, differential, differentialspärr, navreduktion.

Drivande bakaxel: Differentialhus, drivning, differential, differentialspärr, navreduktion,

mellandifferential, kraftöverföring.

Drivlinans axlar: Kardanaxlar, svängningsdämpare, mellanlager.

Retarder: El- och hydraulretarder, Telmabroms, (leveransomfång från fabriken).

**Giltighet:**

Offerten är giltig 30 dagar från offertdatum.

Vi hoppas ni kommer att få användning av vår offert och står gärna till tjänst med ytterligare information om så önskas.

Motorns varvtal





Tekniska data

Mått och vikt

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | | |  |  | Påbyggnad |  |
| Utförande | | | L |  | Vid maximalt överhäng | 0 mm |
| Drivning | | | 6x2 |  | Min. tyngdpunkt - sista axel | 0 mm |
| Hjulbas | | | 4600 mm |  | Max. tyngdpunkt - sista axel | 0 mm |
|  | | |  |  |  |  |
| Vikt | | |  |  | Växellåda |  |
| 1. Framaxel (Tom) | | | 4601 kg |  | Kod | G2B |
| 2. Framaxel (Tom) | | | - kg |  | Benämning | Växellåda G 211-12/14.93-1.0 |
| 3. Bakaxel (Tom) | | | 1904 kg |  |  |  |
| 4. Bakaxel (Tom) | | | 1490 kg |  | Mått |  |
| Tom totalt (inkl.tillval) | | | 7995 kg |  | Ramhöjd – VA – Lastad | 897 mm |
| Nyttolast | | | 20005 kg |  | Ramhöjd – VA – Olastad | 1003 mm |
| Tillåten Totalvikt | | | 28000 kg |  | Ramhöjd – HA – Lastad | 948 mm |
| Tillåten Tågvikt | | | 44000 kg |  | Ramhöjd – HA – Olastad | 983 mm |
|  | | |  |  |  |  |
| Motor | | | M2E |  |  |  |
| Cylindervolym cm3 | | | 7698 |  |  |  |
| Effekt kW / hk | | | 235 / 320 |  |  |  |
| Max.vridmoment NM vid varv/min | | | 1300 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| Däck | | |  |  |  |  |
| 1: axel: | 2x 385/55 R 22,5 | |
| 2:a axel: | 4x 315/70 R 22,5 | |
| 3:e axel: | 2x 385/55 R 22,5 | |

Tjänstevikter med Förare, Tillägg, 90% av bränsle.

Tekniska data

Teknisk ritning

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | | |
|  | | |

 Utrustningsbeskrivning

Actros 5 S/M FHS

J2O Komforttelefoni, trådlös laddning

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | Nya Actros kan utrustas med komforttelefoni plus och en induktiv laddningshållare för enkel hantering och bättre röstkvalitet.   * Utmärkt kvalitet för telefoni och dataöverföring med trådlös anslutning till den utvändiga GSM-antennen * Alla mobiltelefoner kan utnyttja den trådlösa anslutningen till fordonets utvändiga antenn. * Även mobiltelefoner som har stöd för Qi-standarden eller har efterutrustats för det kan laddas trådlöst. |  |
|  |  |

J6B Multimedia cockpit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | Nya Actros är utrustad med innovativa Multimedia Cockpit för hög kör-, arbets- och användarkomfort. En högupplöst färgdisplay (26 cm/10,25â€³) ersätter det vanliga kombiinstrumentet och erbjuder en tydlig översikt över all kör- och fordonsinformation. Den kompletteras av Multi-Touch-displayen i samma storlek i höger instrumentpanel.   * Modern design * Fler menyfunktioner * Integrerat nätverk mellan bil och kaross |  |
|  |  |

J6Y Remote Online

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | Med Remote Online kan en mobil enhet, till exempel förarens smartphone, anslutas till fordonets eget nätverk.   * Med Remote Online-funktionen kan föraren arbeta ännu bekvämare och effektivare |  |
|  |  |

LEVERANSVILLKOR TUNGA FORDON

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tillämplighet  Dessa bestämmelser gäller vid köp för yrkesmässigt bruk av följande fordon: lastbils- och busschassier, färdiga lastbilar och bussar samtliga med totalvikt över 3.0 ton samt påbyggnader, släp- och påhängsvagnar.  2. Bindande avtal  Ett avtal om köp av fordon (avtalet) är bindande för båda parter när det undertecknats av behörig företrädare för köparen och säljaren.  3. Inbytesfordon  A. Köparen försäkrar att det angivna inbytesfordonet inte har något av honom känt allvarligt fel och att det är hans egendom utan annan inskränkning i äganderätten än som följer av att det står som säkerhet för den skuld som angivits i avtalet. Om det visar sig att skulden är högre än köparen uppgivit sänks nettopriset på inbytesfordonet med motsvarande belopp.  B. Fordonet ska levereras med samma utrustning som vid värderingstillfället om inte annat överenskommits. Om köparen inte underhållit fordonet i enlighet med tillverkarens anvisningar eller om det förlorat mer i värde än vad som följt av normal användning får säljaren kräva en omvärdering av fordonet.  4. Prisändring  Köparen ska betala vid leveransen gällande skatter, tullar och andra offentliga avgifter. Innebär detta en förändring jämfört med vad som gällde vid avtalets ingående ska det avtalade priset höjas/sänkas med motsvarande belopp.  5. Leveransförsening  A. Är säljaren försenad med leveransen och det inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida har köparen rätt att kräva att köpet fullgörs. Säljaren är då, om inte annat skriftligt överenskommits, skyldig att betala ersättning till köparen för förseningen endast med det belopp som säljaren enligt avtal kan erhålla från den som orsakat förseningen.  B. Köparen får häva köpet om säljaren förfarit vårdslöst. Hävningsrätt föreligger dock bara om förseningen är av väsentlig betydelse för köparen.  6. Garanti  A. För nytt fordon svarar säljaren enligt garantivillkor som bifogas avtalet. Denna garanti förutsätter att ev påbyggnad gjorts i enlighet med fordonstillverkarens anvisningar. För påbyggnad, släp och påhängsvagn samt däck, tillbehör och eftermonterad utrustning gäller endast den särskilda garanti som påbyggare resp leverantör utfärdat.  B. För begagnat fordon är säljarens ansvar begränsat till den garanti som bifogats avtalet. Om garanti inte lämnats svarar säljaren endast för att fordonet är trafiksäkert vid leveransen, att det inte är i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta samt för felaktiga uppgifter om fordonet som har inverkat på köpet. Om fordonet betecknats som reparationsobjekt eller skrot är säljaren helt fritagen från felansvar.  7. Reklamation  Vid fel på fordonet ska köparen snarast reklamera till säljaren, dock senast inom två veckor från det han upptäckt eller bort upptäcka felet och inom tolv månader från leveransen. Säljföretaget måste i förväg informeras om och godkänna reparation på annan verkstad.  8. Påföljder vid fel  Säljaren har rätt att avgöra om han vill avhjälpa fel eller omleverera ett godtagbart ersättningsfordon. Om detta blir oskäligt dyrt kan säljaren istället medge prisavdrag eller häva köpet. Vid avhjälpande ska köparen avlämna fordonet på säljstället eller annan av säljaren anvisad verkstad. I övrigt ska avhjälpande ske utan kostnad för köparen. Köparen har rätt att häva köpet om felet är av väsentlig betydelse och säljaren trots skriftlig uppmaning inte inom skälig tid vidtagit någon av ovanstående åtgärder. | 9. Ansvarsbegränsning  Säljarens samtliga skyldigheter för leveransförsening och fel är reglerade enligt vad ovan angivits. Köparen har således inte rätt till ersättning för personskada, förmögenhetsskada eller skada på annan egendom än fordonet.  10. Försening på köparens sida  Betalar inte köpare i rätt tid eller avhämtar han inte fordonet inom två veckor efter uppmaning från säljaren har denne rätt att kräva omedelbar betalning eller häva köpet och kräva ersättning med 20 % av det avtalade priset.  11. Registrering, etc.  Köparen ska betala kostnader för fordonets besiktning, registrering, fordonsskatt, försäkring samt övriga kostnader från och med den överenskomna dagen för leverans.  12. Betalning  Säljaren har rätt att kräva förskottsbetalning med 10 % av köpeskillingen. Köparen ska, om inte annat skriftligen överenskommits, betala resterande del av köpeskillingen kontant vid avhämtandet och säljaren är inte skyldig att utlämna fordonet förrän hela eller överenskommen del av köpeskillingen kommit säljaren tillgodo.  13. Återtagandeförbehåll  Säljaren behåller äganderätten till fordonet till dess köparen fullgjort samtliga sina betalningsskyldigheter enligt avtalet. Om köparen inte fullgör dessa har säljaren rätt att återta fordonet inklusive den utrustning som omfattas av avtalet. Säljarens rätt att återta fordonet omfattar även annan utrustning som stadigvarande monterats på fordonet och inte kan demonteras utan att detta skadar fordonets ursprungliga skick på så sätt att värdet påverkas i nämnvärd grad. Marknadsvärdet av sådan utrustning ska tillgodoräknas köparen.  14. Kreditköp  Om parterna kommit överens om kreditköp ska betalnings- och övriga kreditvillkor anges i separat bilaga till avtalet.  15. Vidareförsäljning av nytt fordon  Fordonet måste behållas av köparen i minst 6 sammanhängande månader och under denna tidsperiod användas i näringsverksamhet av köparen.  Om ovannämnda villkor inte uppfylls kan köparen komma att behöva återbetala till Säljaren den summa som utgör mellanskillnaden mellan det pris som Köparen betalat och det marknadspris som gällt om Köparen köpt fordonet från en Återförsäljare.  16. Befrielsegrunder  Båda parter är befriade från att fullgöra avtalet vid oförutsedda händelser  (force majeure) som t ex arbetskonflikt, eldsvåda o dyl.  17. Överlåtelse av avtal  Säljaren har rätt att överlåta sina rättigheter enligt avtalet. När sådan överlåtelse gjorts och köparen skriftligen informerats är den nye innehavaren av avtalet ensam berättigad att motta betalning samt i övrigt utöva säljarens rättigheter och skyldigheter enligt avtalet.  Köparen har inte rätt att överlåta avtalet utan föregående skriftligt medgivande från säljaren.  18. Dataöverföring  Köparen är medveten om att fordonet kan innehålla mjukvarusystem som registrerar information om fordonets användning. Köparen accepterar att sådan information nerladdas och överförs till säljaren eller fordonstillverkaren för att bl a användas i utvecklingsprocessen för felsökning. Köparen ansvarar för att de personer som använder fordonet ger sitt samtycke till sådan dataöverföring i den utsträckning som krävs av lagar och förordningar som t ex Direktiv 95/46/EC.  19. Ändringar  Ändringar och tillägg till avtalet ska göras skriftligen för att bli gällande. |