**MARTEAU REBUILT A 25412 HRS MOTEUR**

Rebuiltage du marteau 1850 AVO98D381, Remplacer driver, 3115-2650-00, valve 3115-0262-00, diaphragm 3115-2472-00 / 3115-1822-01, bearing 0516-1504-01/ 0516-1538-00 / 0509-0221-00 / 0509-0223-00, guide 3115-2119-00, 2x side rod 3115-2651-00, cuppling 3115-0277-00, stop ring 3115-2117-80

Nom du mécanicien:

Solution Mécanique Diesel Sylvain Raymond

Pieces changés:

Solution Mécanique NO. 1485 1753.04$ Facture Copco 169842-169842-170310 5318.47$ Inv Dyfo 2798.80$

**TOTAL 9870.31$**

**REPARATION DU MOTEUR DEUTZ  24508 HRS MOTEUR**

Réparation du moteur Deutz, remplacer 7x main bearing , remplacer 6x C rod bearing, Crank gear, pompe à huile, front seal, 6x valve covert gasket, front pulley

Nom du mécanicien:

Bernard Voss

Pieces changés:

facture Service Hydro Diesel no.1564

**TOTAL 4300.29$**